Інформація щодо виконання вимог пунку 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710

Назва предмета закупівлі	Відеогастроскоп (в комплекті) за ДК 021:2015 33160000-9 - Устаткування для операційних блоків (НК 024:2019 –35616 - Система ендоскопічної візуалізації)	
Унікальний номер оголошення про проведення закупівлі	UA-2024-04-15-005403-a	
Очікувана вартість предмета закупівлі 	1 000 000,00 грн. (Один мільйон грн. 00 коп.) з усіма обов’язковими податками та зборами.   	
Розмір бюджетного призначення	1 000 000,00 грн.
Фінансування буде здійснюватися по КЕКВ 3110 по КПКВ 6521010 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» за кодом ДК 021:2015 33160000-9 Устаткування для операційних блоків (НК 024:2019 –35616 - Система ендоскопічної візуалізації Відеогастроскоп (в комплекті) 	

               Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
Очікувана вартість предмета закупівлі визначена за результатами моніторингу ринку шляхом отримання інформації через мережу «Інтернет» та отримання цінових пропозицій, від компаній, які займаються  реалізацією зазначених товарів.
Відповідно до проведеного попереднього моніторінгу ринку зазначеного товару,  його вартість складає 1 000 000,00 грн. (Один мільйон грн. 00 коп.) з усіма обов’язковими податками та зборами відповідно до річного плану закупівель.

Моніторинг цін на зазначений товар:
Найменування	ТОВ «ПРОВЕНТУСМЕД»	ТОВ «БРАЙТФІЛД УКРАЇНА»	Середня вартість, грн.	
Система ендоскопічної візуалізації	1 157 170,00	1 072 080,00	1 114 625,00	

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

 Відеогастроскоп (в комплекті за ДК 021:2015 33160000-9 - Устаткування для операційних блоків (НК 024:2019 –35616 - Система ендоскопічної візуалізації)
Кількісні характеристики предмета закупівлі

№ з/п	Найменування предмету закупівлі	Одиниця виміру	Кількість	
1	Відеогастроскоп (в комплекті) - Система ендоскопічної візуалізації	штука	1	

Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі):
№	Медико – технічні вимоги	Відповідність (так /ні) з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника	
Ендоскопічна стійка	
1.	Характеристики відеогастроскопа:	
1.1	Діаметр зовнішнього тубусу не менш ніж 9,2 мм; 	Так	
1.2	Робочий канал не менш ніж 2,8 мм;	Так	
1.3	Кут поля зору не менше ніж 140 градусів;	Так	
1.4	Кут відхилення вгору не менш ніж 210 градусів; 	Так	
1.5	Кут відхилення донизу не менш ніж 90 градусів;	Так	
1.6	Кут відхилення вправо/вліво не менш ніж 100 градусів /100 градусів;	Так	
1.7	Глибина різкості не менш ніж від 3 мм до 100 мм;	Так	
1.8	Робоча довжина не менш ніж 1050 мм; 	Так	
2.	Характеристики відеопроцесора:	
2.1	Відеопроцесор, що виконує функції монітора, світлодіодного джерела світла, інсуфляційного насоса та блок документування	В наявності	
2.2	Можливість збереження фрагментів відео та фото;	Так	
2.3	Наявність регулювання кольору не менше 11 рівнів 	В наявності	
2.4	Наявність насиченості кольорів не менше 11 рівнів	В наявності	
2.5	Наявність регулювання яскравості не менше 11 рівнів	В наявності	
2.6	Наявність автоматичного налаштування балансу білого;	В наявності	
2.7	Наявність відео-виходів DVI та HDMI;	Так	
2.8	Наявність слоту для SD-карти;	Так	
2.9	Наявність вбудованого світлодіодного джерела світла;	Так	
2.10	Кольорова температура не менш ніж 5300 К.	Так 	

Гарантійний термін обслуговування повинен становити не менше 12 місяців з дня підписання акту введення в експлуатацію
Строк поставки товару - не пізніше 10.12.2024 року.

Уповноважена особа Микола РОКУНЕЦЬ-СОРОЧАН 
конт. тел. +380991381219, е-mail: Domovoy5@te.net.ua